广东新华印刷有限公司

纸碎房分离器升级改造项目招标公告

我司现计划对纸碎房分离器进行升级改造，按照公平、公正、公开原则，特将本次项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加。

 **一、项目名称：**广东新华印刷有限公司纸碎房分离器改造项目。

 **二、商务要求**

 1.限价：430000元/台（含13%增值税）；

1. 货期：合同签订后30天内完成安装调试（此条款不允许负偏离）。
2. **产品要求**
3. \*对两台设备料斗分别加高约1.78米和约1.4米。
4. 手触屏幕与物理按钮同时可控，全自动运转模式与手动运转模式可根据需要设定结合操作。
5. 出包长度可自由设定，记录出包值准确。
6. 油压穿线装置出力大，动作准确。
7. 安装简易，无需特殊的场地基础设施(要求地面厚200mm)。
8. **参数要求**
9. 料箱尺寸（长\*宽\*高）：≥1740mm\*1050mm\*850mm。
10. 出包尺寸（宽\*高）：1100mm\*850mm。
11. \*液压系统工作压力：≥16.0Mpa(160kgf/cm2)
12. 主油泵排量：≥460 L/min。
13. 辅助油泵排量：≥38 L/min。
14. \*电气部分：使用世界著名品牌（如三菱、西门子等）PLC。
15. 每包重量（纸类产量）：约600kg(以每包包长1500mm计算）。
16. \*压缩后纸品密度：≧480kg/m3。
17. \*最大工作能力（纸类产量）：≥5T/小时。
18. 油箱总容积≧1275L。

**五、其他要求**

1.保证金缴纳数额及形式：

1.1本项目保证金为5000元，以现金、转账或电汇的形式交纳**（**注：必须使用公户进行转账或电汇，交纳保证金时请备注“**纸碎房分离器升级改造项目**”），以到账为准。保证金作为报价文件的组成部分，其缴纳凭证应与报价文件封装在一个信封中。

1.2投标人的保证金，在确定中标人之日起二十个工作日内按保证金来源原额无息退回。

1.3有下列情形之一的，保证金被依法没收：

1.3.1未经同意将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

1.3.2未能在规定期限内与招标单位签订书面合同的；

1.3.3法律法规规定的其他情形。

**六、报价文件的构成**

1. 营业执照。

2. 法定代表人身份证明书、法定代表人投标授权委托书，投标代理人身份证复印件、联系方式。

3.税务登记证、项目相关许可证书、项目相关资质书。

**\*4.报价单（需提供所报设备的具体参数文件）。**

5.投标保证金缴纳凭证。

**注：投标人必须按照以上要求准备投标文件，投标文件须全部加盖公章。如到投标截止时间，投标人不足三家，招标人可以和投标人进行商务谈判确定中标人。**

**七、投标文件的递交**

1.投标文件及保证金（到账为准）递交的截止时间：2023年3月30日9：00。

2.报价文件送达地点：广东新华印刷有限公司南海分公司（广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号）。

**八、招标单位开户银行及业务联系方式**

开户银行：中国工商银行广州沙河支行

开户银行账号：3602002709000291767

招标人：广东新华印刷有限公司

地址：广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号

联系人：高先生（项目咨询）18666368572

刘先生（文件接收） 0757-85725393 18927711693

（为避免错过重要信息，请在工作时间周一至周五8:00～11:30,13:30～17:30咨询）

**以上带\*条款不允许负偏离**

广东新华印刷有限公司

 2023年3月23日